**Einschubschalldämpfer SDE 8**

Als Schalldämpfer oder zur Druckregulierung in Flex- und Wickelfalzrohren einsetzbar.

Für Be- und Entlüftung geeignet.

Durch Herausnehmen der Stopfen flexibel an die Gegebenheiten anpassbar.

Kleine Öffnung für die Luftmengenmessung vorgesehen.

Geringer Platzbedarf.

Einfach zu montieren.

Nachträglich montierbar.

Brand- und schimmelgeschützter Schaumstoff, gemäß Anforderungen der Emissionsklasse M1.

Einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SDE 8 |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | PU-Schaumstoff |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Nennweite: | 80 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 80 |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 81 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 61 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 20 dB / 17,5 dB / 13 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 24 dB / 21 dB / 15,5 dB |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung: | Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442134 |
| Artikelnummer: | 0044.0213 |

Hersteller: Jeven

SDE 8 Einschubschalldämpfer