**Kanal-Verschlussklappe RKP 22**

Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen.

Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen.

Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RKP 22 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 4,89 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,06 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Kanalmaß: | 500 mm x 250 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Breite mit Verpackung: | 640 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512356 |
| Artikelnummer: | 0151.0235 |

Hersteller: MAICO

RKP 22 Kanal-Verschlussklappe