**Innengitter LGA 42/12**

Innengitter mit Frontrahmen.

Mit frontseitig senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber.

Notwendiges Zubehör: Einbaukasten EK.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LGA 42/12 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: | 100 m³/h - 350 m³/h |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | lichtgrau |
| Gewicht: | 1,67 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,88 kg |
| Breite: | 450 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 61 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 95 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512608 |
| Artikelnummer: | 0151.0260 |

Hersteller: MAICO

LGA 42/12 Innengitter