**Kleinraumventilator ECA 150 ipro K**

Standardausführung

Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Betrieb entweder in Stufe 1 oder Stufe 2.

Zweistufig bedienbar mittels handelsüblichen Doppelwechselschalter.

Drehzahlsteuerbar.

Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss.

Merkmale

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche.

2 Leistungsstufen.

Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.

Zur Entlüftung.

Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke.

Mit VDE-GS Zeichen.

Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.

Schutzklasse II.

Thermischer Überlastungsschutz.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Motor

Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise

Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 150, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle.

Wand- und Deckenmontage möglich.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Sicherheitshinweise

Alle ECA 150 ipro Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 150 ipro K |
| Ausführung: | Standardausführung |
| Fördervolumen: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Drehzahl: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| SEC average: | -10,49 kWh/(m²\*a) |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 18 W / 22 W |
| IMax: | 0,11 A |
| Schutzart: | IP X5 |
| Netzzuleitung: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,96 kg |
| Klappe: | integriert |
| Klappenart: | elektrisch |
| Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 228 mm |
| Höhe: | 228 mm |
| Tiefe: | 123,3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 235 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 235 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Schalldruckpegel: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840916 |
| Artikelnummer: | 0084.0091 |

Hersteller: MAICO

ECA 150 ipro K Kleinraumventilator