**Unterputzgehäuse ER - UPD**

Einraumentlüftung

Unterputzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 ....

Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs.

Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017.

Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung.

Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.

Leicht ausbaubare Rückschlagklappe, dadurch einfache und schnelle Reinigung.

Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich.

Zugelassen für Ausblasrichtung nach oben, rechts oder links.

Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung.

Mit Putzschutzdeckel.

Praktische Schnappbefestigung und elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse.

Sollbruchstellen im Gehäuse zur Nutzung des Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung.

Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-46.

Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com.

Zweitraumentlüftung

Zweitraumanschluss-Set ER-ZR für die Zweitraumentlüftung.

Im ER-UPD-Gehäuse sind für den zusätzlichen Anschlussstutzen rechts, links und unten Sollbruchstellen eingearbeitet.

Für die Zweitraumentlüftung einsetzbare Ventilatortypen laut DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D oder ER 100 RC.

Hauptraum: 60 m3/h

Zweitraum: 40 m3/h

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER - UPD |
| Ausführung: | Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,66 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,93 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Absperrvorrichtung: | integriert |
| Ausblasrichtung: | seitlich |
| Anschlussdurchmesser: | 75 mm / 80 mm |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 108 mm |
| Breite mit Verpackung: | 310 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-51.1-46 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Artikelnummer: | 0093.0972 |

Hersteller: MAICO

ER - UPD Unterputzgehäuse