**Dachsockel für Flachdächer, kippbar SOK 31**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung.

Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SOK 31 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 15,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 15,21 kg |
| Schwenkbar: | ✔ |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 915 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 915 mm |
| Breite mit Verpackung: | 915 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 915 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939931 |
| Artikelnummer: | 0093.0993 |

Hersteller: MAICO

SOK 31 Dachsockel für Flachdächer, kippbar