**Kanalstutzen mit Rollringdichtung 45° KSS 80**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KSS 80 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554622 |
| Artikelnummer: | 0055.0462 |

Hersteller: MAICO

KSS 80 Kanalstutzen mit Rollringdichtung 45°