**Verzögerungszeitschalter VZ 6**

Verzögerungszeitschalter zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit von Ventilatoren.

Betätigung über handelsübliche Schalter möglich.

VZ 24 C: Betätigung über handelsübliche Schalter oder Taster möglich.

Störfest gemäß EN 61000-4-5 (bei 1000 V bis 4000 V). Bei Bedarf zusätzliche Entstörmaßnahmen treffen (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VZ 6 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 1,25 A |
| Schutzart: | IP 40 |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,02 kg |
| Breite: | 20 mm |
| Höhe: | 13 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 20 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 13 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 35 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Fernbedienung: |  -  |
| Nachlaufzeit: | 6 min |
| Einschaltverzögerung: | 50 s |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578208 |
| Artikelnummer: | 0157.0820 |

Hersteller: MAICO

VZ 6 Verzögerungszeitschalter