**Tellerventil, Metall TFA 16**

Tellerventil zur Entlüftung.

Formschöne, flache Ausführung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen.

Notwendiges Zubehör: Einbaurahmen mit Dichtung EBR-D / EBR.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFA 16 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 160 m³/h |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010, Glanz 70 |
| Gewicht: | 0,36 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,37 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 190 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 75 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513728 |
| Artikelnummer: | 0151.0372 |

Hersteller: MAICO

TFA 16 Tellerventil, Metall