**Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 12-fach MA-FDV12-75**

Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler aus recyclebarem Kunststoff für 12 x Flexrohre DN 75, Zuleitung DN 180. Geeignet für flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten.

Flacher Luftverteiler bestehend aus: 3 Verschlussdeckel DN 200, 1 Anschlussübergang DN 180, 1 Enddeckel DN180, 12 Dichtringe DN 75, 12 lösbare Sicherungs- Klammern DN 75 zum Befestigen der Flexrohre, 8 Verschlussdeckel DN 75.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Einsatz als 90°-Verteiler, bzw. auch als Durchgangsverteiler möglich mit optionalem Zubehör (s.Anschlussübergang).

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-FDV12-75 |
| Einbauort: | Wand / Decke / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 2,95 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,79 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 180 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 75 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 12 |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 468 mm |
| Höhe: | 84 mm |
| Tiefe: | 795 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 806 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992974 |
| Artikelnummer: | 0059.2128 |

Hersteller: MAICO

MA-FDV12-75 Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler, aus Kunststoff, 12-fach