**Kanal-Verschlussklappe AKP 35**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Einbauhinweise

Bei Montage in explosionsfähiger Atmosphäre prüfen, ob die Verschlussklappe berührbar ist.

Wenn sie berührbar ist, feinmaschigen Drahtkäfig um die Verschlussklappe ziehen.

Drahtkäfig sicher erden, um Funkenbildung zu vermeiden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AKP 35 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,1 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Kanalmaß: | 700 mm x 400 mm |
| Breite: | 785 mm |
| Höhe: | 485 mm |
| Tiefe: | 54 mm |
| Breite mit Verpackung: | 820 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 500 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799511007 |
| Artikelnummer: | 0151.0100 |

Hersteller: MAICO

AKP 35 Kanal-Verschlussklappe