**Brandschutz-Ausgleichselement BA 125/100-1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BA 125/100-1 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,42 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 1 |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 165 mm |
| Höhe: | 640 mm |
| Tiefe: | 125 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 640 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 125 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.6-573 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990147 |
| Artikelnummer: | 0093.1008 |

Hersteller: MAICO

BA 125/100-1 Brandschutz-Ausgleichselement