**Montagehalter ER-UPM**

Montagehalter zum Einbau von Unterputzgehäuse ER GH und ER GH-VWR an Wänden, Decken oder in Schächten.

Mit 2 unterschiedlichen Langlöchern (5mm / 8mm) zur exakten Justierung der Ventilatorgehäuse per Hammerkopfschraube oder Montageschrauben.

Verpackungseinheit:

2 L-förmige Winkelbleche

4 Montageschrauben.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-UPM |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,45 kg |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 351 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 46 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 56 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Artikelnummer: | 0093.0277 |

Hersteller: MAICO

ER-UPM Montagehalter