**Sockelschalldämpfer SD 31**

Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren.

Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.

Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ für den Anschluss von Rohrleitungen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SD 31 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 33,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 35 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 915 mm |
| Höhe: | 850 mm |
| Tiefe: | 915 mm |
| Breite mit Verpackung: | 930 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 880 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 930 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 14 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt: | 6 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923404 |
| Artikelnummer: | 0092.0340 |

Hersteller: MAICO

SD 31 Sockelschalldämpfer