**Luftqualitätsregler EAQ 10/1**

Luftqualitätsregler zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Luftqualität.

Mit integriertem Luftqualitätssensor zur Konzentrationsmessung verschiedener Gase und Geruchsstoffe (z. B. Kohlenmonoxid, Methan, Wasserstoff, Alkohol, Tabakrauch).

Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer möglich.

Voreinstellung erfolgt ab Werk.

Mit 2 Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustands und der Luftqualität.

Betriebsbereitschaft nach ca. 5 min.

Reaktionszeit: < 1 min.

Nachlaufzeit: 1 bis 3 min (abhängig vom Verschmutzungsgrad).

Sicherheitshinweise

EAQ 10/1 nicht für sicherheitstechnische Anwendungen einsetzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EAQ 10/1 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 10 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,24 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Breite: | 126 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 24 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577775 |
| Artikelnummer: | 0157.0777 |

Hersteller: MAICO

EAQ 10/1 Luftqualitätsregler