**Befestigungsfuß FUR 16S/20/25**

Befestigungsfüße zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FUR 16S/20/25 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,49 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Breite: | 395 mm |
| Höhe: | 83 mm |
| Tiefe: | 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 220 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 90 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Artikelnummer: | 0036.0088 |

Hersteller: MAICO

FUR 16S/20/25 Befestigungsfuß