**Датчик влажности PP 45 HYI**

Встроенный датчик влажности для прибора вентиляции отдельных помещений PushPull 45 и PushPull Balanced PPB 30.

Может интегрироваться в вентиляционный контроллер RLS 45 K или RLS 45 O. Специально предусмотренное отверстие на раме должно располагаться выше датчика.

Датчик влажности PP 45 HYI может также интегрироваться в Master-прибор с радиоуправлением PP 45 RC (с помощью штекера).

Объемный расход приборов PushPull плавно увеличивается в зависимости от показаний датчика.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 HYI |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,05 kg |
| Ширина: | 15 mm |
| Высота: | 15 mm |
| Глубина: | 5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 16 mm |
| Высота с упаковкой: | 16 mm |
| Глубина с упаковкой: | 6 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Номер артикула: | 0157.0364 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 HYI Датчик влажности