**Воздушный фильтр, запасной PPF E2**

Запасной воздушный фильтр к прибору для вентиляции отдельных помещений PushPull 60 K.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPF E2 |
| Место установки: | Вентиляционнный прибор |
| Материал: | Синтетика |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Ширина: | 190 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 190,5 mm |
| Высота с упаковкой: | 170,5 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Номер артикула: | 0093.0086 |

Изготовитель: MAICO

PPF E2 Воздушный фильтр, запасной