**Регулирующая заслонка JRE 60**

Жалюзийные регулирующие заслонки для автоматического управления.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8 P (сервомотор не входит в объем поставки).

Не применять во взрывоопасных участках.

Указания по монтажу

Обеспечить доступ к сервомотору.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | JRE 60 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Труба |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 12,84 kg |
| Масса с упаковкой: | 14,09 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 600 mm |
| Ширина: | 660 mm |
| Высота: | 700 mm |
| Глубина: | 195 mm |
| Ширина с упаковкой: | 730 mm |
| Высота с упаковкой: | 720 mm |
| Глубина с упаковкой: | 230 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513957 |
| Номер артикула: | 0151.0395 |

Изготовитель: MAICO

JRE 60 Регулирующая заслонка