**Система регулирования температуры DTL 24 P**

Электронный регулятор температуры для управления электрокалориферами DHP.

Возможно ночное снижение от 0 К до 4 К ниже заданной температуры.

Triac-регулятор с импульсно-пакетным управлением.

Возможно управление с помощью сигнала от 0 В до 10 В.

Для увеличения мощности до 30 кВт следует использовать DTL 2 P-L.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DTL 24 P |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 В |
| РMax: | 16.500 W |
| Максимальная нагрузка: | 24 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 1,65 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,78 kg |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 195 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 95 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575863 |
| Номер артикула: | 0157.0586 |

Изготовитель: MAICO

DTL 24 P Система регулирования температуры