**5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления TR 2,5 S**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления трехфазными вентиляторами.

С угловыми ножками и присоединительными клеммами.

Принадлежности: 5-ступенчатый переключатель DSS 20.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TR 2,5 S |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вторичное напряжение: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 10,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 11,7 kg |
| Ширина с упаковкой: | 345 mm |
| Высота с упаковкой: | 235 mm |
| Глубина с упаковкой: | 290 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577423 |
| Номер артикула: | 0157.0742 |

Изготовитель: MAICO

TR 2,5 S 5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления