**Комплект для монтажа в стену без отделки Duo A-SR**

Комплект для монтажа прибора децентрализованной вентиляции с рекуперацией тепла Duo A в наружную стену без отделки толщиной до 500 мм.

Объем поставки:

шаблон для сверления отверстий

две стенные втулки (наружный Ø 125 мм, внутренний Ø 90 мм, длина 500 мм) из EPP, на каждой по две крышки для защиты от штукатурки

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Duo A-SR |
| Объёмный расход: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Место установки: | Наружная стена |
| Цвет: | белый, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,402 kg |
| Масса с упаковкой: | 450 kg |
| Диаметр присоединений: | 90 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 510 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799953326 |
| Номер артикула: | 0095.0332 |

Изготовитель: MAICO

Duo A-SR Комплект для монтажа в стену без отделки