**Пластиковый распределитель воздуха, 4-кратный MF-V75**

Распределитель воздуха с несколькими подключениями для гибких труб MF-F.

Из звукоизолирующего материала.

Со смотровым отверстием.

Смотровое отверстие на выбор сбоку или на нижней стороне распределителя.

С предварительно просверленными отверстиями для монтажа с помощью штанг с резьбой.

Долгий срок службы, стойкость к воздействиям окружающей среды.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-V75 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 160 m³/h рекомендуется |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Характеристики пластмассы: | Без ПВХ |
| Вес: | 0,85 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,94 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 75 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 4 |
| Ширина: | 435 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 270 mm |
| Ширина с упаковкой: | 470 mm |
| Высота с упаковкой: | 153 mm |
| Глубина с упаковкой: | 275 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599692 |
| Номер артикула: | 0059.0969 |

Изготовитель: MAICO

MF-V75 Пластиковый распределитель воздуха, 4-кратный