**Принадлежности для спаренных оконных переплетов ZD16**

Встраиваемые рамки для монтажа оконных вентиляторов в спаренные оконные переплеты.

Двойные окна можно открыть и чистить.

Наружное расстояние между стеклами от 20 до 40 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZD16 |
| Место установки: | Стеклоблок |
| Материал: | Металл |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0093.0912 |

Изготовитель:

 MAICO

ZD16 Принадлежности для спаренных оконных переплетов