**Монтажный держатель ER-UPM**

Монтажный держатель для установки корпуса скрытого монтажа ER-GH и ER GH-VWR в стенах, перекрытиях или шахтах.

С 2 разными продолговатыми отверстиями (5 мм / 8 мм) для точного выравнивания корпусов вентилятора с помощью винта с Т-образной головкой или монтажных винтов.

Комплект поставки:

2 L-образных угловых профиля

4 монтажных винта.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-UPM |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,45 kg |
| Ширина: | 350 mm |
| Высота: | 40 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 351 mm |
| Высота с упаковкой: | 46 mm |
| Глубина с упаковкой: | 56 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Номер артикула: | 0093.0277 |

Изготовитель: MAICO

ER-UPM Монтажный держатель