**Корпус для скрытого монтажа ER GH-VWR**

Отличительные свойства

Исполнение для монтажа пристенного отопительного элемента.

С удлинительной рамой с глубиной 40 мм.

Выбросной патрубок можно переместить из «бокового» положения в «заднее» без инструментов.

Боковые монтажные пазы для монтажа с помощью монтажных уголков или при установке в предварительных стенах.

Автоматический пластмассовый выбросной патрубок, который также выполняет функцию блокирования холодного дыма.

Для применения в соответствии с DIN 18017-3.

Вытяжная вентиляция одного помещения

Устанавливается в ванных, туалетах и кухнях.

Для использования при монтаже пристенного отопительного элемента с удлинительной рамой 40 мм.

Легкий монтаж благодаря шести боковым монтажным пазам.

Круглая рама обеспечивает дополнительные возможности крепления.

Универсальный кабельный ввод позволяет выполнить электрическое присоединение сбоку или сзади.

Простой электрический монтаж на практичной контактной клемме.

Крышка защиты от штукатурки обеспечивает защиту корпуса на этапе монтажа.

Переналаживаемый без инструментов пластмассовый выбросной патрубок с пластмассовым автоматическим обратным клапаном для направления выпуска сбоку (сверху, слева, справа) и сзади.

Диаметр присоединения DN 75/80.

Перфорированные места для двухкомнатного присоединения или соединительных патрубков для туалета входят в стандартную комплектацию корпуса ER GH-VWR.

Со свидетельствами о разрешениях можно ознакомиться по запросу или на нашем веб-сайте www.maico-ventilatoren.com.

Пластмассовые трубы обычно являются легковоспламеняющимися согласно стандарту DIN 4102-1, класс B 2 (согласно стандарту EN 13501-1).

Опциональные принадлежности

Отсасывающий патрубок ER-AS для вытяжной вентиляции туалета

Двухкомнатное присоединение ER-ZR

Набор для монтажа ER-MS

Монтажный держатель ER-UPM

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER GH-VWR |
| Исполнение: | Исполнение для монтажа пристенного отопительного элемента, пластмассовый выбросной патрубок с возможностью переналадки на боку / сзади с автоматическим пластмассовым обратным клапаном, без противопожарного корпуса, возможно двухкомнатное присоединение справа / слева / снизу |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / потолок |
| Материал: | Пластмасса / металл |
| Цвет: | черный / оцинкованный |
| Вес: | 0,87 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,19 kg |
| Направление выпуска: | на боку / сзади |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 280 mm |
| Высота: | 133 mm |
| Глубина: | 343 mm |
| Ширина с упаковкой: | 320 mm |
| Высота с упаковкой: | 190 mm |
| Глубина с упаковкой: | 420 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992349 |
| Номер артикула: | 0093.1564 |

Изготовитель: MAICO

ER GH-VWR Корпус для скрытого монтажа