**Внешняя крышка PP 45 AS**

Алюминиевая внешняя крышка.

Цвет антрацит, с порошковым покрытием, типа RAL 7016.

Со встроенным стоком конденсата.

Встроенные воздухопроводные элементы отводят вытяжной воздух от наружной стены. Таким образом значительно минимизируется изменение окраски и образование отложений грязи на фасаде.

В колпак оптимизированной аэродинамики установлена звукоизолирующая прокладка.

Рекомендуется к применению на приборах, устанавливаемых в областях, подверженных воздействию воздуха.

Внешняя крышка является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 O и PP 45 RC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 AS |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Цвет: | антрацит, с порошковым покрытием, типа RAL 7016 |
| Вес: | 0,42 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,55 kg |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 252,2 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 240 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799936121 |
| Номер артикула: | 0093.0612 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 AS Внешняя крышка