**Защитная решётка SGM 15**

Защитная решетка для вентиляторов согласно DIN EN ISO 13857.

Возможен монтаж на напорной и всасывающей сторонах.

SGM: Из ударопрочной пластмассы, цвет – белый перламутр, аналогичный RAL 1013, для трубных вентиляторов ERM.

SGM ... Ex: из металла для вентиляторов ERM-Ex для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGM 15 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 152 mm |
| Высота: | 152 mm |
| Глубина: | 27 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594253 |
| Номер артикула: | 0059.0425 |

Изготовитель: MAICO

SGM 15 Защитная решётка