**5-ступенчатый трансформатор TRV 2,5-1**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления трехфазными вентиляторами.

С выключателем полной защиты двигателя.

С главной защитой и предохранителем цепей управления.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Одна заслонка может управляться двумя L2.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRV 2,5-1 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вторичное напряжение: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 12,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 13 kg |
| Ширина: | 290 mm |
| Высота: | 240 mm |
| Глубина: | 190 mm |
| Ширина с упаковкой: | 340 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 295 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799575344 |
| Номер артикула: | 0157.0534 |

Изготовитель:

 MAICO

TRV 2,5-1 5-ступенчатый трансформатор