**Осевой крышный вентилятор EZD 40/6 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EZD 40/6 A |
| Объёмный расход: | 2.050 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Потребляемая мощность: | 100 W |
| Iмакс: | 0,5 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 23 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0408 |

Изготовитель: MAICO

EZD 40/6 A Осевой крышный вентилятор