**Вентиляторный узел VE ER-APB 100 VZ**

Вентиляторный узел в качестве запчасти для вентилятора для настенного монтажа, пожарная защита ER-APB 100 VZ.

Исполнение с таймером замедления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VE ER-APB 100 VZ |
| Исполнение: | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход: | 100 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.850 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 29 W |
| Iмакс: | 0,15 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 1,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,32 kg |
| Ширина: | 215 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 215 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101055 |
| Номер артикула: | E084.0177.0000 |

Изготовитель: MAICO

VE ER-APB 100 VZ Вентиляторный узел