**Приточный элемент ZE 10 T**

Саморегулирующийся приточный элемент для децентрализованной приточной вентиляции без сквозняков.

Со встроенным термостатом для регулирования.

Регулирование выполняется в диапазоне от -5 °C (закрыт) до +10 °C (открыт).

Нет необходимости в электрическом присоединении.

Комплект поставки: реагирующая на температуру внутренняя часть, пылевой фильтр- соотв.фильтр от насекомых, 2 стенные втулки для стены толщиной до 500 мм, наружная решётка с сеткой от насекомых.

Принадлежности: штормовая защита ZES, запасной фильтр ZEF

Указания по монтажу

Рекомендуемый подбор:

1 ZE 10 T на 30 м2 жилой площади.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZE 10 T |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 27 m³/h |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Масса с упаковкой: | 1,22 kg |
| Класс фильтра: | G3 |
| Вид заслонки: | ручное |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами Dn,w: | 33 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520481 |
| Номер артикула: | 0152.0048 |

Изготовитель: MAICO

ZE 10 T Приточный элемент