**Угол (колено) MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: прямой переходник 90° от круглого сечения (приточный или вытяжной клапан) номинальным диаметром 100 на гибкую трубу MF-F90.

MF-WLF125/90: прямой переходник 90° от круглого сечения (приточный или вытяжной клапан) номинальным диаметром 125 на гибкую трубу MF-F90.

MF-WLF100/63/63: прямой переходник 90° с очень низкой монтажной высотой (70 мм) от круглого сечения (приточный или вытяжной клапан) номинальным диаметром 100 на две гибкие трубы MF-F63.

Соединительные патрубки для клапана, размер втулки.

На каждом соединительном патрубке для гибкой трубы имеется по два вдавливаемых зажима, которые обеспечивают быструю и экономичную фиксацию гибких труб.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-WLF125/90 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,12 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm / 90 mm |
| Ширина: | 240 mm |
| Высота: | 410 mm |
| Глубина: | 300 mm |
| Ширина с упаковкой: | 240 mm |
| Высота с упаковкой: | 410 mm |
| Глубина с упаковкой: | 300 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Номер артикула: | 0018.0529 |

Изготовитель: MAICO

MF-WLF125/90 Угол (колено)