**Корпус для скрытого монтажа ER-UP/GH**

Вытяжная вентиляция одного помещения

Устанавливается в ванных, туалетах и кухнях.

Пластмассовые выбросные патрубки сзади с автоматическим пластмассовым обратным клапаном.

Пластмассовый обратный клапан служит дополнительно как заслонка дыма низкой температуры.

Возможна установка внутри или снаружи шахты в стене или потолке.

Незначительная монтажная глубина корпуса для скрытого монтажа и крышки.

Для направления выпуска назад вверх, назад вправо или назад влево.

Диаметр присоединения DN 75/80.

Пластмассовые части с нормальной воспламеняемостью, класс B 2.

С защитной крышкой от штукатурки.

Вытяжная вентиляция второго помещения

Набор для двухкомнатного присоединения ER-ZR, предназначен для вытяжной вентиляции второго помещения.

В корпусе ER-UP/ GH справа, слева и снизу предусмотрены для подключения дополнительных соединительных патрубков. Перфорированные места.

Модели вентиляторов, которые могут использоваться для вытяжной вентиляции второго помещения согласно DIN 18017-3: ER 100 E, ER 100 EVZ, ER 100 EG.

Главное помещение: 60 м³/ч

Второе помещение: 40 м³/ч

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-UP/GH |
| Исполнение: | Пластмассовый выбросной патрубок сзади с автоматическим пластмассовым обратным клапаном, без противопожарного корпуса, возможно двухкомнатное присоединение справа / слева / снизу |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | голубой |
| Противопожарная защита: | нет |
| Направление выпуска: | сзади |
| Диаметр присоединений: | 75 mm / 80 mm |
| Ширина: | 230 mm |
| Высота: | 230 mm |
| Глубина: | 112 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0084.0370 |

Изготовитель: MAICO

ER-UP/GH Корпус для скрытого монтажа