**Виброизолятор GPI 46-65**

4 виброизолятора для снижения уровня вибрации от вентиляторов.

Грузоподъемность относится к виброизолятору.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GPI 46-65 |
| Материал: | Сталь/пластик |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,09 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,09 kg |
| Максимальная грузоподъемность: | 65 kg |
| Минимальная грузоподъемность: | 46 kg |
| Ширина: | 40 mm |
| Высота: | 30 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 40 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732754 |
| Номер артикула: | 0073.0275 |

Изготовитель: MAICO

GPI 46-65 Виброизолятор