**Воздушный фильтр, запасной ALDF 12 G2**

ALDF 12 G2: запасной воздушный фильтр для прохода для наружного воздуха ALD 12 S и ALD 12 SVA.

ALDF 12 G3: запасной воздушный фильтр для прохода для наружного воздуха ALD 12 S и ALD 12 SVA.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALDF 12 G2 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,05 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 140 mm |
| Высота: | 140 mm |
| Глубина: | 12 mm |
| Ширина с упаковкой: | 141 mm |
| Высота с упаковкой: | 141 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Подходит для продуктов: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931522 |
| Номер артикула: | 0093.0152 |

Изготовитель: MAICO

ALDF 12 G2 Воздушный фильтр, запасной