**Внутренние решётки LGR 42/12**

Внутренняя решётка с лицевой рамкой.

Для установки в спирально-навивные трубы.

С лицевыми горизонтальными, поворотными пластинками для управления потоком воздуха.

Регулирование потока воздуха посредством регулируемых задвижек.

В идеальном случае ( DN 250 для монтажной высоты 65 мм, DN 500 для монтажной высоты 115 мм) внутренняя решетка полностью прилегает к трубе.

С видимыми винтовыми отверстиями.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LGR 42/12 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Рациональный пропуск воздуха при раскрытии задвижки на 75%: | 300 m³/h - 500 m³/h |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Труба |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,29 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,45 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm - 800 mm (идеально 500 mm) |
| Ширина: | 458 mm |
| Высота: | 113 mm |
| Глубина: | 56 mm |
| Ширина с упаковкой: | 500 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513605 |
| Номер артикула: | 0151.0360 |

Изготовитель: MAICO

LGR 42/12 Внутренние решётки