**Заслонка AS 50 Ex**

Для газовоздушных смесей зон 1 и 2.

Для пылевоздушных смесей зон 21 и 22.

Температурный диапазон от -30 °C до +60 °C.

Максимальная скорость потока 10 м/с.

Угол открытия 85°.

Заслонка должна быть установлена квалифицированным персоналом и заземлена в соответствии с рекомендациями VDE.

Заслонки Ex AS 65 Ex, AS 71 Ex имеют центральную перегородку.

Заслонка Ex с закрытой проволочной сеткой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AS 50 Ex |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Отверстие для вытяжного воздуха на наружной стене |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 1,78 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,16 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Диаметр присоединений: | 505 mm |
| Номинальный диаметр: | 500 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Ширина: | 548 mm |
| Высота: | 548 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 555 mm |
| Высота с упаковкой: | 555 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514084 |
| Номер артикула: | 0151.0408 |

Изготовитель: MAICO

AS 50 Ex Заслонка