**Вентиляторный узел с крышкой VEA ER 17/60-1 VZ**

Вентиляторный узел, крышка со стационарной внутренней решеткой и фильтром в качестве запчасти для вентиляторного узла ER 17/ 60 -1 VZ.

Исполнение с таймером замедления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VEA ER 17/60-1 VZ |
| Исполнение: | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход: | 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.500 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 46 W |
| Iмакс: | 0,3 A |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 1,62 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,93 kg |
| Ширина: | 245 mm |
| Высота: | 145 mm |
| Глубина: | 245 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991465 |
| Номер артикула: | E080.0781.0000 |

Изготовитель: MAICO

VEA ER 17/60-1 VZ Вентиляторный узел с крышкой