**Воздушный фильтр ZFF 40**

Воздушный фильтр для очистки дополнительного воздуха.

С решёткой для защиты от прикосновения.

Простая замена фильтров.

Принадлежности: запасной воздушный фильтр FF.. .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZFF 40 |
| Монтаж: | внутри |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 2,44 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,96 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm / 400 mm |
| Ширина: | 470 mm |
| Высота: | 470 mm |
| Глубина: | 112 mm |
| Ширина с упаковкой: | 480 mm |
| Высота с упаковкой: | 480 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Номер артикула: | 0149.0005 |

Изготовитель: MAICO

ZFF 40 Воздушный фильтр