**Воздушный фильтр, запасной RF 25**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE... .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 25 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,29 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,31 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 294 mm |
| Высота: | 215 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина: | 295 mm |
| Высота: | 295 mm |
| Ширина с упаковкой: | 320 mm |
| Высота с упаковкой: | 295 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936947 |
| Номер артикула: | 0093.0694 |

Изготовитель: MAICO

RF 25 Воздушный фильтр, запасной