**Воздушный фильтр, запасной WSF 250**

Запасной воздушный фильтр для прибора централизованной вентиляции WS 250.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSF 250 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,49 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,68 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Ширина: | 485 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 48 mm |
| Ширина с упаковкой: | 495 mm |
| Высота с упаковкой: | 195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (3 шт.) |
| Подходит для продуктов: | WS 250 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Номер артикула: | 0093.0890 |

Изготовитель: MAICO

WSF 250 Воздушный фильтр, запасной