**Воздухоочиститель CleanBox 300 UV**

Исполнение с УФ-C-лампами

Дополнительная защита от УФ-C-ламп. Убивает до 99,99% вирусов и бактерий.

Характеристики

Фильтрует 99,995% бактерий и вирусов из воздуха.

Фильтр полной фильтрации ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) + фильтр HEPA H14.

Современная проверенная временем конструкция.

Бесступенчатая регулировка.

Бесшумная работа без сквозняков.

Прочный и надежный корпус из листовой стали.

Энергосберегающий вентилятор EC.

Подключение «Plug & Play» через розетку.

Мобильная область применения благодаря транспортировочным роликам.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | CleanBox 300 UV |
| Исполнение: | HEPA-фильтр (H14) + УФ-C-лампы |
| Циркуляция воздуха: | 100 m³/h - 300 m³/h |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 135 W |
| Iмакс: | 0,8 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Штекерный электрический разъём: | Штекеры |
| Место установки: | мобильный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | черный (RAL 9005) / белый (RAL 7035) |
| Вес: | 35 kg |
| Масса с упаковкой: | 39 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр предварительной очистки + HEPA-фильтр |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / H14 |
| Ширина: | 370 mm |
| Высота: | 1.168 mm |
| Глубина: | 370 mm |
| Ширина с упаковкой: | 460 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.195 mm |
| Глубина с упаковкой: | 400 mm |
| Температура окружающей среды: | -5 °C до 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 45 dB Расстояние 1 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956518 |
| Номер артикула: | 0095.0651 |

Изготовитель: MAICO

CleanBox 300 UV Воздухоочиститель