**Заслонка, сервомотор VE 60**

Заслонки для автоматического управления.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8P (сервомотор не входит в объем поставки).

Не применять во взрывоопасных участках.

Указания по монтажу

Обеспечить доступ к сервомотору.

При необходимости применить переходник.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VE 60 |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 19,78 kg |
| Масса с упаковкой: | 19,8 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 600 mm |
| Ширина: | 710 mm |
| Высота: | 710 mm |
| Глубина: | 620 mm |
| Ширина с упаковкой: | 710 mm |
| Высота с упаковкой: | 710 mm |
| Глубина с упаковкой: | 620 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932901 |
| Номер артикула: | 0093.0290 |

Изготовитель: MAICO

VE 60 Заслонка, сервомотор