**Воздушный фильтр, запасной ZF ECD**

Запасной воздушный фильтр постоянного потока ZF ECD для крышек ER-AK/-AH/-AB вентиляторного узла ER EC.

Можно промывать под струей теплой воды.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF ECD |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,03 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 135 mm |
| Высота: | 135 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 255 mm |
| Высота с упаковкой: | 175 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992318 |
| Номер артикула: | 0093.1561 |

Изготовитель: MAICO

ZF ECD Воздушный фильтр, запасной