**Противопожарная междуэтажная преграда TS 18 DN 200**

Противопожарная междуэтажная преграда для вытяжной системы ER.

Cо сквозным свободным поперечным сечением и гладкими внутренними поверхностями.

Общестроительный допуск, номер допуска Z-41.3-556.

Сведения о допусках на www.maico-ventilatoren.com.

Класс огнестойкости К90-18017.

Не требует обслуживания.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TS 18 DN 200 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 2,76 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,82 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 342 mm |
| Высота: | 202 mm |
| Глубина: | 242 mm |
| Ширина с упаковкой: | 345 mm |
| Высота с упаковкой: | 203 mm |
| Глубина с упаковкой: | 243 mm |
| Номер допуска: | Z-41.3-556 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513254 |
| Номер артикула: | 0151.0325 |

Изготовитель: MAICO

TS 18 DN 200 Противопожарная междуэтажная преграда