**Воздушный фильтр, запасной FF 20**

Запасной фильтр для воздушного фильтра ZFF.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FF 20 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,36 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 258 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 3 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932307 |
| Номер артикула: | 0093.0230 |

Изготовитель: MAICO

FF 20 Воздушный фильтр, запасной