**Система регулирования температуры ATS**

Электронный 2-точечный регулятор температуры для управления однофазными или трехфазными вентиляторами.

С цифровой индикацией заданной и действительной температуры.

Со светодиодами для индикации неисправностей или контрольных данных.

Датчик температуры входит в объем поставки.

Выходы регулятора:

5-ступенчатый беспотенциальный выход для присоединения нагрузочной части ATL или управления защитой.

Выход для присоединения компонентов системы от 0 В до 10 В (например нагрузочная часть EALT 6 при вентиляторах однофазного тока).

Беспотенциальный выход термостата для управления калорифером.

Беспотенциальный выход сигнала для сигнализации о поломке и коротком замыкании датчика.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ATS |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 10 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 1,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,65 kg |
| Ширина: | 240 mm |
| Высота: | 185 mm |
| Глубина: | 115 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Диапазон установки температуры: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577591 |
| Номер артикула: | 0157.0759 |

Изготовитель: MAICO

ATS Система регулирования температуры