**Напольные решетки FFS-FGBW**

Стойкая к истиранию, стандартная напольная решетка для напольного выпуска FFS-BA.

Напольная решетка современного дизайна из белой лакированной нержавеющей стали с круговым расположением отверстий.

Для крепления используются стяжные хомуты, зафиксированные под напольной решеткой.

Объем поставки

1 напольная решетка

1 уплотнительная лента

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-FGBW |
| Исполнение: | Дизайн с круговым расположением отверстий |
| Вид монтажа: | Закрепление стяжными хомутами |
| Материал: | Нержавеющая сталь, белая, лакированная |
| Вес: | 0,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,33 kg |
| Ширина: | 340 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 3 mm |
| Ширина с упаковкой: | 311 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 138 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Номер артикула: | 0055.0891 |

Изготовитель: MAICO

FFS-FGBW Напольные решетки