**Шумоглушитель, для установки на выбросе SDA 31**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышных вентиляторов ERD, DRD со стороны напора.

Со звукоизолированными кулисами из водоотталкивающего и не горючего материала.

Простой монтаж - возможно также как дополнение.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDA 31 |
| Потеря давления: | 5 Pa |
| Место установки: | Крыша |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 38,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 43,5 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 720 mm |
| Высота: | 1.047 mm |
| Глубина: | 720 mm |
| Ширина с упаковкой: | 750 mm |
| Высота с упаковкой: | 580 mm |
| Глубина с упаковкой: | 750 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 8 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 2 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 12 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 15 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 13 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 16 dB |
| Общее примеряющее глушение: | 9 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923886 |
| Номер артикула: | 0092.0388 |

Изготовитель: MAICO

SDA 31 Шумоглушитель, для установки на выбросе